**Załącznik Nr 1 do SIWZ- wg miejscowości**

**Ewidencja ulic w m. Poraj**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Piłsudskiego | 780 | asfalt |  |
| 2. | Bema | 200 | asfalt |  |
| 3. | Orzeszkowej | 240 | gruntowa |  |
| 4. | Chorońska | 860 | tłuczeń |  |
| 5. | Cicha | 170 | trylinka |  |
| 6. | Cmentarna | 160 | asfalt |  |
| 7. | Fabryczna | 300 | asfalt |  |
| 8. | Kochanowskiego | 220 | gruntowa |  |
| 9. | Górnicza | 740 | asfalt |  |
| 10. | Jasna | 640 | asfalt |  |
| 11. | Jastrzębska | 720 | Asfalt |  |
| 12. | F. Chopina | 250 | gruntowa |  |
| 13. | Kolejowa | 1320 | tłuczeń |  |
| 14. | Kosmiczna | 190 | żużel |  |
| 15. | Kościelna | 560 | trylinka |  |
| 16. | Księżycowa | 120 | gruntowa |  |
| 17. | Piotra Skargi | 220 | asfalt |  |
| 18. | Krótka | 140 | gruntowa |  |
| 19. | Leśna | 480 | asfalt |  |
| 20. | Armii Krajowej | 1220 | asfalt |  |
| 21. | Nadrzeczna | 740 | asfalt |  |
| 22. | Ogrodowa | 620 | gruntowa |  |
| 23. | Okrężna | 210 | asfalt |  |
| 24. | Poprzeczna | 130 | asfalt |  |
| 25. | Południowa | 180 | gruntowa |  |
| 26. | Północna | 400 | asfalt |  |
| 27. | Okulickiego | 420 | asfalt |  |
| 28. | Słoneczna | 520 | tłuczeń |  |
| 29. | Sosnowa | 420 | tłuczeń |  |
| 30. | Spokojna | 210 | asfalt |  |
| 31. | 3- go Maja | 1690 | asfalt |  |
| 32. | Wesoła | 520 | asfalt |  |
| 33. | Wschodnia | 200 | gruntowa |  |
| 34. | Zielona | 1500 | asfalt |  |
| 35. | Mickiewicza | 1330 | asfalt |  |
| 36. | Rudziana | 260 | gruntowa |  |
| 37. | Graniczna | 460 | asfalt |  |
| 38. | Mała | 100 | asfalt |  |
| 39. | Polna | 300 | asfalt |  |
| 40. | Grzybowa | 200 | asfalt |  |
| 41. | Kopalniana | 400 | asfalt |  |
| 42. | Norwida | 150 | asfalt |  |
| 43. | Słowackiego | 150 | asfalt |  |
| 44. | Sienkiewicza | 150 | asfalt |  |
| 45. | Strażacka | 150 | asfalt |  |
| 46. | Dąbrowskiego | 270 | tłuczeń |  |
| 47. | Zachodnia | 200 | Żużel stalowniczy |  |
| 48. | Mokra | 150 | tłuczeń |  |
| 49. | Dębowa | 150 | tłuczeń |  |
| 50. | Miła | 170 | gruntowa |  |
| 51. | Łąkowa | 750 | tłuczeń |  |
| 52. | Sadowa | 320 | tłuczeń |  |
| 53. | Brzozowa | 220 | gruntowa |  |
| 54. | Nowa | 200 | gruntowa |  |
| 55. | Sportowa | 300 | gruntowa |  |
| 56. | Piaskowa | 200 | gruntowa |  |

**ŁĄCZNIE : 23 870 mb**

**Załącznik Nr 1 do SIWZ – wg miejscowości**

**Ewidencja ulic w m. Choroń**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wolności | 2020 | asfalt |  |
| 2. | Partyzantów | 2100 | asfalt |  |
| 3. | Górska | 420 | gruntowa |  |
| 4. | Częstochowska | 2160 |  |  |
| 5. | Nowa | 260 | gruntowa |  |
| 6. | Leśna | 750 | gruntowa |  |
| 7. | Ludowa | 680 | gruntowa |  |
| 8. | Koziegłowska | 360 | asfaltowa |  |
| 9. | Poprzeczna | 100 | gruntowa |  |
| 10. | Cmentarna | 650 | utwardzona |  |
| 11. | Zielona | 400 | gruntowa |  |
| 12. | Szkolna | 490 | asfalt |  |
| 13. | Poległych | 550 | gruntowa |  |
| 14. | Źródlana | 210 | żużel |  |
| 15. | Studzienna | 80 | żużel |  |
| 16. | Piwniczna | 250 | żużel |  |
| 17. | Smużna | 420 | żużel |  |
| 18. | Krzywa | 310 | żużel |  |
| 19. | Piaskowa | 310 | żużel |  |
| 20. | Browarna | 720 | tłuczeń |  |

**ŁĄCZNIE: 13 240 mb**

**Załącznik Nr 1 do SIWZ wg miejscowości**

**Ewidencja ulic w m. Jastrząb**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 19- go Stycznia | 2180 | asfalt |  |
| 2. | Porajska | 400 | asfalt |  |
| 3. | Krótka | 100 | gruntowa |  |
| 4. | Wojska Polskiego | 1200 | asfalt |  |
| 5. | Leśna | 590 | gruntowa |  |
| 6. | Stawowa | 580 | żużel |  |
| 7. | Mickiewicza | 1300 | asfalt |  |
| 8. | Polna | 790 | gruntowa |  |
| 9. | Zielona | 570 | gruntowa |  |
| 10. | Nadrzeczna | 680 | gruntowa |  |
| 11. | Osińska | 500 | żużel |  |
| 12. | Kopalniana | 500 | gruntowa |  |

**ŁĄCZNIE: 9 390 mb**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Miejscowość | Długość dróg mb | Rodzaj nawierzchni dróg | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gęzyn, Gęzyn Pustkowie | 4 500 | asfalt |  |
| 2. | Kuźnica , Kuźnica Folwark | 8 200 | asfalt |  |

**ŁĄCZNIE: 12 700 mb**

**Załącznik Nr 1 do SIWZ- wg miejscowości**

**Ewidencja ulic w m. Żarki- Letnisko**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Grunwaldzka | 1100 | trylinka |  |
| 2. | Szkolna | 920 | asfalt |  |
| 3. | Wiejska | 650 | gruntowa |  |
| 4. | Widna | 270 | gruntowa |  |
| 5. | Zdrowa | 220 | asfalt |  |
| 6. | P.C.K. | 800 | gruntowa |  |
| 7. | Sąsiedzka | 800 | gruntowa |  |
| 8. | Brzozowa | 650 | gruntowa |  |
| 9. | Sportowa | 600 | gruntowa |  |
| 10. | Długa | 1600 | gruntowa |  |
| 11. | Hr. S. Raczyńskiej | 700 | asfalt |  |
| 12. | Ogrodowa | 250 | asfalt |  |
| 13. | Leśna | 360 | gruntowa |  |
| 14. | Nadrzeczna | 600 | asfalt |  |
| 15. | Kąpielowa | 150 | asfalt |  |
| 16. | Bagienna | 360 | gruntowa |  |
| 17. | Miła | 350 | gruntowa |  |
| 18. | Cicha | 990 | gruntowa |  |
| 19. | Jasna | 720 | asfalt |  |
| 20. | Słoneczna | 740 | asfalt |  |
| 21. | Lipowa | 460 | gruntowa |  |
| 22. | Sosnowa | 450 | gruntowa |  |
| 23. | Zielona | 1200 | asfalt |  |
| 24. | Nałęczowska | 400 | gruntowa |  |
| 25. | Górna | 360 | gruntowa |  |
| 26. | Dolna | 120 | gruntowa |  |
| 27. | Kopernika | 850 | gruntowa |  |
| 28. | Spokojna | 600 | gruntowa |  |
| 29. | Broniewskiego | 300 | gruntowa |  |
| 30. | Tuwima | 200 | gruntowa |  |
| 31. | Staffa | 250 | gruntowa |  |
| 32. | Parkowa | 150 | gruntowa |  |
| 33. | Wrzosowa | 400 | gruntowa |  |
| 34. | Jodłowa | 450 | gruntowa |  |
| 35. | Świerkowa | 600 | gruntowa |  |
| 36. | Łączna | 140 | gruntowa |  |
| 37. | Akacjowa | 350 | asfalt |  |
| 38. | Grzybowa | 1460 | gruntowa |  |
| 39. | Masłońska | 811 | gruntowa |  |
| 40. | W. Szymańskiego | 416 | żużel |  |
| 41. | Księżycowa | 195 | asfalt |  |
| 42. | Wczasowa | 264 | gruntowa |  |
| 43. | Orzechowa | 306 | gruntowa |  |

**ŁĄCZNIE: 23 562 mb**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Miejscowość | Długość dróg mb | Rodzaj nawierzchni dróg | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Żarki- Letnisko ( Dzierżno) | **9 215** |  |  |
| - ul. Żurawia- ul. Letniskowa- ul. Dębowa- ul. Podleśna- ul. Wesoła- ul. Graniczna- ul. Okrężna- ul. Krótka- ul. Skrajna- ul. Boczna | 435 | gruntowa |  |
| 970 | asfalt |  |
| 318 | żużel |  |
| 2300 | tłuczeń |  |
| 2223 | żużel |  |
| 830 | asfalt |  |
| 624 | gruntowa |  |
| 280 | gruntowa |  |
| 185 | gruntowa |  |
| 1050 | gruntowa |  |

**ŁĄCZNIE: 9 215 mb**

**Załącznik Nr 1 do SIWZ- wg miejscowości**

**Ewidencja ulic w m. Masłońskie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Żarecka | 2500 | asfalt |  |
| 2. | Jurajska | 1920 | asfalt+ grunt |  |
| 3. | Ostrowska | 450 | asfalt |  |
| 4. | Sportowa | 720 | asfalt |  |
| 5. | Nadrzeczna | 2200 | gruntowa |  |
| 6. | Modrzewiowa | 750 | gruntowa |  |
| 7. | Klonowa | 800 | gruntowa |  |
| 8. | Topolowa | 450 | gruntowa |  |
| 9. | Wrzosowa | 300 | gruntowa |  |
| 10. | Słoneczna | 450 | gruntowa |  |
| 11. | Letniskowa | 350 | gruntowa |  |
| 12. | Świerkowa | 450 | gruntowa |  |

**ŁĄCZNIE: 11 340 mb**

W/w zestawienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Załącznik nr 2 do SIWZ

pieczęć oferenta

Formularz Ofertowy

**na wykonanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj**

**w sezonie zimowym 2016/2019**

w trybie przetargu nieograniczonego

Dane dotyczące oferenta

Nazwa ............................................................................................................

Siedziba ..........................................................................................................

Nr telefonu/faksu ............................................................................................

Nr NIP ..........................................................................................................

Nr regon .........................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Poraj

ul.Jasna 21

42 – 360 Poraj

tel. (034) 3145-251

fax (034) 3145-006

1.Koszt zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie 2016-2019 ( 30.04.2019) oferujemy po następujących cenach jednostkowych :

**Rejon I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis kryteriów oceny** | **Cena****Netto** | **VAT** | **Cena****Brutto** |
| 1. | Cena za 1 godz. odśnieżania drogi |  |  |  |
| 2. | Cena za 1 godz. odsieżania i posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
| 3 | Cena za 1 godz. Posypywania z materiałem drogi |   |  |  |
|  | Razem  |  |  |  |

**Rejon II**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis kryteriów oceny** | **Cena****Netto** | **VAT** | **Cena****Brutto** |
| 1. | Cena za 1 godz. odśnieżania drogi |  |  |  |
| 2. | Cena za 1 godz. odsieżania i posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
| 3 | Cena za 1 godz. Posypywania z materiałem drogi |   |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

**Rejon III**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis kryteriów oceny** | **Cena****Netto** | **VAT** | **Cena****Brutto** |
| 1. | Cena za 1 godz. odśnieżania drogi |  |  |  |
| 2. | Cena za 1 godz. odsieżania i posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
| 3. | Cena za 1 godz. Posypywania z materiałem drogi |   |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

**Rejon IV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis kryteriów oceny** | **Cena****Netto** | **VAT** | **Cena****Brutto** |
| 1. | Cena za 1 godz. odśnieżania drogi |  |  |  |
| 2. | Cena za 1 godz. odsieżania i posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
| 3. | Cena za 1 godz. Posypywania z materiałem drogi |   |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Termin płatności - ……………………………………………………..

* 1. Oświadczamy, że:
	2. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
	3. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
	4. akceptujemy projekt umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
	5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania oferty,
	6. *zamierzamy / nie zamierzamy\** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa części zamówienia** |
| **1.** |  |
| **2.** |  |

1. Informujemy, że wybór naszej oferty[[1]](#footnote-2)
* **nie będzie prowadzić** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego \*\*
* **będzie prowadzić** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:\*\*
1. Oświadczamy ,że przedstawiony w ofercie sprzęt techniczny będący w naszej dyspozycji lub którym będziemy dysponować jest sprawny i zapewnia właściwe wykonanie usługi a także możliwość usuwania zatorów śnieżnych.
2. Oświadczamy, że materiały używane do posypywania dróg są zgodne z obowiązującymi normami w tym zakresie-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. Nr. 230, poz.1960).
3. Oświadczamy ,że zapewniamy ciągłą łączność telefoniczną .
4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

……………..data …………………..

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (imię i nazwisko)

 podpis uprawnionego przedstawiciela oferent

niepotrzebne skreślić

**……………………………….**

pieczątka oferenta

**-Załącznik Nr 3 do SIWZ**

O ś w i a d c z e n i e

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone gna : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym 2016/2019

oświadczam/my, że podmiot który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego ,określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U.2015,poz.2164 )

1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie i dysponuję(emy) potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

3) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

.........................., dn. …………………. ................................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ pieczątki

**……………………………..**

pieczęć oferenta

**-Załącznik nr 4 do SIWZ**

O ś w i a d c z e n i e

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym 2016/2019

 oświadczam/my o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Pzp

.........................., dn. ………………………. .............................................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ pieczątki

 **……………………………..**

 pieczęć oferenta

Załącznik nr 5 do siwz

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych**

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................................

NIP……………………………….

REGON……………………………

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

**Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj**

 **w sezonie zimowym 2016/2019**

przedkładam/my informację o:

1) przynależności do grupy kapitałowej: **\***

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) braku przynależności do grupy kapitałowej **\***

………………………………………

*(podpis osób uprawnionych do*

*reprezentowania Wykonawcy*

*)*

……………………dnia ………………

***\* niepotrzebne skreślić***

**Uwaga**

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie

zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której

przynależy.

**- Załącznik Nr 6 do SIWZ**

 Pieczęć Wykonawcy

W Y K A Z W Y K O N A N Y C H U S Ł U G

**Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj**

 **w sezonie zimowym 2016/2019**

Oświadczam/my, że wykonaliśmy następujące usługi :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres odbiorcy** | **Wykaz usług** | Data realizacji**rozpoczęcia/****zakończenia** | **wartość brutto**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie**

**W przypadku gdy wykonawca świadczył usługi na rzecz Gminy Poraj nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń o których mowa powyżej.**

 ............................, dn. …………… .

 ...........................................

 /Podpis i pieczęć Wykonawcy

lub uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

 **załącznik nr 7 do SIWZ**

 Pieczęć wnioskodawcy

**WYKAZ SPRZĘTU**

**Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj**

 **w sezonie zimowym 2016/2019**

niezbędnego do wykonywania zamówienia, jakim dysponuje/będzie dysponował Wykonawca :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LP** | **Nazwa sprzętu****(rodzaj sprzętu)** | **Liczba jednostek****(ilość, rok produkcji)** | **Forma własności****(własne czy dzierżawione)** |
|  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował, do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia tego sprzętu na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

............................, dn. ……………………….

 .........................................................

 /Podpis i pieczęć Wykonawcy

lub uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr.8 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PORAJ W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2019**

oświadczam/y,

**że, osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają**

**wymagane uprawnienia.**

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom

odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

..................................dnia............................

......................................................................

(podpis . podpisy)

(pieczątka imienna . pieczątki imienne)

 **Zał. nr. 9**

 **UMOWA PROJEKT**

 Zawarta w dniu ………. pomiędzy Gminą Poraj 42-360 Poraj ul. Jasna 21 posiadającą Regon 000545194 , NIP-577-10-21-735 reprezentowaną przez Wójta Gminy Łukasza Stachera zwaną w dalszej treści umowy Zamawiający

a

 Firmą :………………………………………………………………………………….. działającą na podstawie …………………….. z dnia ………… NIP- ………………….. Regon -………………….. , zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :

1………………………………………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. **,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj w sezonie zimowym 2016 /2019 (**łączna długość dróg i placów na terenie gminy Poraj to 103 km).

 Zakres prac obejmuje :

  - **odśnieżanie dróg gminnych** – całej szerokości jezdni, skrzyżowań , rozjazdów, wysepek przystankowych, placów gminnych a także zasp nawianych na drogi z pól. Przy odśnieżaniu skrzyżowań należy zwrócić uwagę na usunięcie śniegu z całego skrzyżowania (środka również)oraz w razie konieczności wywóznadmiaru śniegu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z zał. Nr. 1

 - **likwidację śliskości zimowej** – poprzez posypywanie dróg piaskiem z 30% dodatkiem soli ( głównie skrzyżowań i stromych podjazdów, wysepek przystankowych, placów gminnych). Mieszankę piaskowo-solną do posypywania zabezpiecza sam Wykonawca i do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odpowiednie przechowywanie materiału, zapobiegające jego zawilgoceniu i zamarzaniu.

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych ma na celu likwidacje zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu i mróz wg standardu określonego w załączniku do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. U. MTiG Nr 10, poz.20).
2. Do posypywania dróg gminnych celem usunięcia śliskości Wykonawca zapewnieni własny materiał wraz z załadunkiem.

4. Odśnieżanie i posypywanie realizowane będzie poprzez użycie sprzętu mechanicznego.
5. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg będą świadczone w zależności od

 występujących warunków atmosferycznych.

**§ 2.**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych

 (mieszanka piaskowo – solna 30 %) przy użyciu posiadanego sprzętu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zimowego utrzymania dróg i placów gminnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

**§ 3.**

* 1. Wykonawca przygotuje dla realizacji umowy następujący sprzęt :

 a) ……………..

b) ……………..

 Powyższa ilość jednostek jest bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego.

* 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru sposobu wykonywanych usług.

**§ 4.**

 Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg gminnych w należytym stanie,

b) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu godziny podjąć akcje odśnieżania i posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania,

c) całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach
 w ciągu 8 godzin od zaprzestania opadów,

d) zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg celem usunięcia śliskości tj. mieszankę piaskowo – solną 30 %.

e) bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za utrzymanie dróg gminnych

f) Wykonawca zapewni całodobowy kontakt – łączność dla Zamawiającego

g) ciągle utrzymanie dróg gminnych przez cały sezon zimowy

**§ 5.**

Wykonawca wykonywać będzie usługi określone umową w czasie od dnia podpisania umowy do dnia  **30.04.2019 r.**

**§ 6.**

1. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy, o której mowa w § 1 ust.1 wynagrodzenie ustala się następująco :

Brutto **………..**(słownie :………………………)

Netto ……………..

VAT ………………

1. Ceny jednostkowe podane w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi a przede wszystkim : koszty związane z utrzymaniem sprzętu przeznaczonego do wykonywania usługi, koszty materiału uszorstniającego służącego do posypywania, jego załadunku i składowania, koszty ubezpieczenia ,

koszty utrzymania pracownika itp.)

3. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdów do dróg gminnych drogami: wojewódzkimi , powiatowymi.

 4. Wykonawca w okresie obowiązania umowy gwarantuje niezmienność cen, o których jest mowa w ust. 1 nawet w razie wzrostu czynników cenotwórczych.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb uzależnionych od warunków atmosferycznych.
2. Dopuszcza się możliwość realizacji faktur częściowych nie częściej niż jeden raz na miesiąc z zastrzeżeniem, że pierwsza faktura wynikająca z realizacji przedmiotu zamówienia będzie płatna w styczniu 2014 roku. Podstawą wystawienia faktury są raporty z wykonania usługi potwierdzające zrealizowany zakres prac.

7.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu ….. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7.

1. Stały nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawować będzie upoważniony przez Wójta pracownik .
2. Zrealizowany zakres prac objętych umową Wykonawca będzie dokumentował kartami z wykonania usługi, które będą na bieżąco potwierdzane przez sołtysa danej miejscowości lub pracownika Urzędu Gminy - Pan Paweł Przystalski
3. Zrealizowany zakres prac Wykonawca potwierdzi nie później niż następnego dnia.
4. Przedstawiciele Zamawiającego będą dokonywać kontroli wykonywanych usług.
O stwierdzonych nieprawidłowościach będą powiadamiać niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej.

**§ 8.**

 Przedłużający się brak skuteczności w należytym wykonaniu usług o których mowa
 w niniejszej umowie spowodowany:

1. przeznaczeniem mniejszej ilości sprzętu w stosunku do zamówionej,
2. nieefektywnym wykorzystaniem jego czasu pracy,
3. wykonywaniem (w tym samym czasie) usług sprzętem przeznaczonym dla

 Zamawiającego na innych drogach nie będących w zarządzie Zamawiającego,

może być podstawą do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty komisyjnego potwierdzenia nieprawidłowości.

 § 9.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu skierowanego do pracy, a także za jego właściwe oznakowane. W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej realizację usługi Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu zastępczego w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania bądź niewykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody wyrządzone wskutek świadczonych usług.
4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. W przypadku gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców , Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za usługi przez nich wykonywane.

§ 10.

* 1. Za nie wykonanie lub wykonanie z opóźnieniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
1. Opóźnienia w rozpoczęciu wykonania usługi po upływie 8 godzin– w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę opóźnienia.
2. Niepodjęcie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł
3. Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 5000,00
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości i rzeczywiście poniesionej szkody.
	1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy gdy:
5. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania odśnieżania bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
6. Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób odmienny od opisanego w umowie
7. Wykonawca przerwał wykonywanie usługi odśnieżania i przerwa ta trwa dłużej niż jeden dzień
	1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający :
8. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie określonym w niniejszej umowie .

§ 11.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści oferty w formie aneksu do umowy w zakresie :

 a) zmiana terminu realizacji usługi. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi mogą być w szczególności warunki atmosferyczne,

 b) zmian adresowych stron umowy określonych w umowie,

 c) zmiana stawki podatku VAT ,

 d) zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia,

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 13.

Spory, które wynikają z niniejszej umowy, rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA:

W załączeniu :

- wykaz dróg

- oferta wykonawcy

- Specyfikacja techniczna dot. Zimowego utrzymania dróg

 **zał. Nr 10 do Siwz**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

 **DRÓG w roku 2016-**

1. Wstęp.

Zimowe utrzymanie dróg /ZUD/ są to czynności ,których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

-przygotowanie materiału i sprzętu

-usuwanie śniegu i naboju lodowego z dróg

-likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych.

1.1. **Przedmiot specyfikacji.**

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dla robót i prac przygotowawczych prowadzonych w ramach ZUD.

* **I standard zimowego utrzymania dróg gminnych:**

- odśnieżamy drogi o nawierzchni asfaltowej łączące zwarte zabudowy z drogami

 powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi oraz łączące ważne punkty na terenie

 gminy- w tym drogi dowozowe młodzieży szkolnej;

* **II standard zimowego utrzymania dróg gminnych:**

-odśnieżamy drogi o nawierzchni asfaltowej – drogi osiedlowe o zwartej

 zabudowie mieszkaniowej;

* **III standard zimowego utrzymania dróg gminnych:**

-odśnieżamy pozostałe drogi o nawierzchni gruntowej stanowiące dojazd do

 poszczególnych domostw oraz gospodarstw zlokalizowanych na terenach leśnych

 i pustkowiach.

1.2**. Zakres stosowania specyfikacji.**

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie z ustalonymi standardami.

1.3. **Wymagania ogólne i jakość robót.**

Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca świadczący usługę.

2. **Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.**

2.1. Przygotowanie sprzętu.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu dwóch godzin od chwili podjęcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy samochodowe lub ciągniki rolnicze używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej samochodowej umieszczony na kabinie pojazdu zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 20.06.1997r. –Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2003r. Nr 58,poz.515 z późn.zm./ oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.04.1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażania.

Piaskarki powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej samochodowej umieszczony z tyłu na piaskarce.

2.2. **Wymagania sprzętowe.**

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na jedną oś lub więcej osi i wzmocnionej ramie, która powinna umożliwić zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciw śnieżne , hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Połączenie pługa z nośnikami powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni.

Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania materiałów uszorstniających w ilości od 50-150g/m2.

2.3. **Materiały do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości.**

Do zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej stosuje się materiały uszarstniające , materiały chemiczne – sól/chlorek sodowy/sól drogowa .

Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości w zależności od panujących warunków pogodowych.

Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca.

2.4. **Wymagania w stosunku do operatora sprzętu.**

Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługiwanego sprzętu i zasad prowadzenia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin pojazdu i sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania. Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkowników dróg należy niezwłocznie usunąć. Należy dokonywać terminowo obsługi technicznej sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika. Należy w sposób ciągły obserwować sprzęt , zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad prawa o ruchu drogowym.

3. **Odśnieżanie dróg.**

Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnię, parkingi, skrzyżowania z innymi drogami.

Do odśnieżania dróg używa się pojazdów samochodowych, ciągników, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

4**. Zwalczanie i zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.**

Śliskość zimowa –zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Zapobieganie gołoledzi i szronu należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza

Obniżając się, spadła do +1stopnia C a na nawierzchni drogi zalega warstwa wody lub mokrego śniegu bądź nawierzchnia jest wilgotna.

Usuwanie lodowicy polega na mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody zanim temperatura powietrza spadnie poniżej 0 stopnia C.

Uszarstnianie ubitego śniegu należy dokonywać kruszywem w ilości do 100g/m2 jednorazowo, posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów.

1. **Przekazywanie meldunku**.

Wykonawca robót przystępuje do wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg na telefoniczne powiadomienie przez upoważnione osoby.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg Wykonawca jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg. Zobowiązany jest również do zapewnienia operatorom sprzętu całodobowego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym.

6. **Zasady odbioru usługi.**

Odbiorem objęta jest usługa wykonana na podstawie zapisów w kartach drogowych lub potwierdzeniu wykonanych prac przez osoby upoważnione z odrębnym odnotowaniem odśnieżania dróg oraz zwalczania śliskości.

Zamawiający będzie przeprowadzać wyrywkową kontrolę wykonywania usługi.

1. *Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.* [↑](#footnote-ref-2)